ひどく適当な KANJI1.ROM 作成方法。

１．テキストフォントの確保
	a) 何とか手に入れる
		j80 用の PC-8001.FON
		P88SR が作るフォントデータなどが流用できます。
		font.rom という名前にリネームします。
		
	b) 自分で作る
		ペイントを起動します。[変形]-[キャンバスの色とサイズ]を開き、
		幅、高さを 128 ドットに、色を白黒に設定します。
		文字コード表などを参考に、ズーム機能を使ってドットを打って
		ください。
		
		1文字は 8x8 ドットです。
		
		(イメージ図)
		    横方向
		     x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xaxbxcxdxexf
		     --------------------------------
		縦0x|  SHSXEXETEQAKBLBSHTLFHMCLCRSOSI|
		方1x|DED1D2D3D4NKSNEBCNEMSBEC→←↑↓|
		向2x|　！”＃＄％＆’（）＊＋，−．／|
		  3x|０１２３４５６７８９：；＜＝＞？|
		  4x|＠ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯ|
		  5x|ＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ［￥］＾＿|
		  6x|　ａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏ|
		  7x|ｏｐｒｓｔｕｖｗｘｙｚ｛｜｝〜　|
		  8x|＿＿＿＿■■■■｜｜｜｜｜｜｜＋|
		  9x|罫線罫線罫線罫線罫線罫線罫線罫線|
		  ax|　。「」、・ヲァィゥェォャュョッ|
		  bx|ーアイウエオカキクケコサシスセソ|
		  cx|タチツテトナニヌネノハヒフヘホマ|
		  dx|ミムメモヤユヨラリルレロワン゛゜|
		  ex|二重罫線 ▲  ▼ ☆☆☆☆●○／＼|
		  fx|×円年月日時分秒                |
		     --------------------------------
		適当なファイル名で保存して、
		textconv 画像.bmp font.rom を実行します。
		
		☆ 参考のために、罫線部分だけ作成した font.bmp を添付します。
		
		
２．漢字ROMの作成
	font.rom を makefont.exe と同じ場所におき、makefont.exe を実行します。
	うまくいけば kanji1.rom ができています。
	
	
注意：
	適当に作ったので、全角文字の一部は正常に表示されないんじゃないでしょうか。
