[적용대상: 모든 버전]

MPU-401 로부터 MIDI 데이터를 수신한 장치를
선택합니다.
[mt32는 DOSBox SVN 빌드에서만 제공됩니다.]

default : 기본 장치를 사용
none : 이 기능을 사용안함
mt32 : 다음 2개의 파일셋 중 하나가 필요
         - MT32_PCM.ROM, MT32_Control.ROM
         - CM32L_PCM.ROM, 
           CM32L_CONTROL.ROM (고품질)
